常见问题 - 08协同大师模型服务端中的静态IP是什么？怎么设置？

Page / - 最后修改者 张颖 打开 2023/07/26 04:34

08协同大师模型服务端中的静态IP是什么？怎么设置？

最后修改者 张颖

打开 2023/07/26 04:34

内容列表

协同大师模型服务端安装的电脑需要设置为静态IP
否则IP变动会导致无法协同！
设置方法如下：
1、打开网络连接设置。右键查看属性。
2、查看IPv4协议属性
3、不使用自动获得IP地址。 将IP修改为固定IP

PS：静态IP可以设置的范围，子网掩码，默认网关等，需要和贵公司的网管确认

下一章节：

09网络限制连不上服务器？